

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**3. Состояние доступности объекта**

1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Здание МДОУ Горкинского детского сада расположено в отдалённости от дорог с пассажирским транспортом. На расстоянии 600 м. от здания находится остановка школьного автобуса. Подвоз детей школьным автобусом.

* движение с использованием пассажирского транспорта возможно по маршруту № 117 г.Переславль-Залесский – с.Смоленское, № 113 г. г.Переславль-Залесский – д.Ленинские Горки.
* наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
  1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (ул. Центральная):
     1. Расстояние до объекта от остановки: 600 м.
     2. Время движения (пешком): 5 мин.
     3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
     4. Перекрестки: нет;
     5. Информация на пути следования к объекту: нет.
     6. Перепады высоты на пути: есть (нарушение асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

* 1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| в том числе инвалиды: | |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

* 1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О, Г, У)  ДУ (С); ВНД (К) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У)  ДУ (С) ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,Г, У)  ДУ (С)  ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О,Г,У),  ДУ (С)  ВНД (К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У)  ДУ (С)  ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О,Г,У)  ДУ (С, )  ВНД (К) |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О,Г,У)  ДУ (С)  ВНД (К) |

**\*\*** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

* 1. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен условно (помощь сотрудника организации в учреждении) для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, зрения, не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
  2. Состояние доступности оказываемых услуг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Перечень оказываемых услуг | Доступность услуг, в том числе, для основных категорий инвалидов |
| 1 | Реализация программ дошкольного образования | ДЧ-И (У)  ДУ (О, Г, С, К) |
| 2 | Присмотр и уход | ДЧ-И (У)  ДУ (О, Г, С, К) |

3.7. Итоговое заключение о состоянии доступности оказываемых услуг: ДЧ-И (У), ДУ (О, Г, С, К). Управленческое решение (проект)

* 1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт (ремонт асфальтового покрытия) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт (установка пандуса с центрального входа, установка кнопки вызова для инвалидов. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР  (установка тактильных указателей, поручней, установка пандуса, оборудование порогов перекатными пандусами, расширение дверных проемов, замена дверей) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР  (установка тактильных указателей, направляющих полос, установка рабочего стола для инвалидов - колясочников, регулируемого по высоте, видеоувеличителей, звуковые маяки) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР  (обустройство универсальной кабины, установка кнопки вызова для инвалидов "Доступная среда», установка тактильных указателей) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Требуется индивидуальный ремонт, ТСР, в т.ч. установка тактильно-звукового информатора НОТТ, светового маяка. |

